深圳市市场监督管理局

电视机产品质量监督抽查实施规范

编号：CCGF-SZ-018-2019

**1 适用范围**

本规范适用于深圳市生产及流通领域电视机产品质量监督抽查。监督抽查产品范围适用于：各类液晶电视机，或具有电视机功能的各类显示设备，作为电视产品流通的显示设备。

本规范内容包括适用范围、产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求，判定原则及异议处理复检。

**2产品种类**

产品种类见表1。

表1 产品种类

| 产品种类 | 包含产品列举 |
| --- | --- |
| 电视机 | 液晶电视机、投影电视机、等离子电视机、LED背光电视机、OLED电视机等 |

**3 术语和定义**

术语和定义见表2。

表2 术语和定义

| 产品种类 | 产品种类描述 |
| --- | --- |
| 液晶电视机 | 包含LED背光液晶电视机，以液晶显示面板为显示单元的电视机 |
| 等离子电视机 | 以等离子显示面板为显示单元的电视机 |
| 投影电视机 | 以投影方式将显示内容投影至幕布的电视机 |
| OLED电视机 | 以“有机发光二极管”即OLED显示面板为显示单元的电视机 |

**4 检验依据**

检验依据见表3。

表3 检验依据

| 标准号 | 标准名称 | 请在已获资质处划勾 |
| --- | --- | --- |
| GB 8898-2011 | 《音频、视频及类似电子设备安全要求》 | ☑CMA ☑CAL ☑CNAS |

相关的产品强制性标准、行业标准、政府法规及产品的明示标准和明示担保内容。

**5 抽样**

**5.1 抽样型号或规格**

抽取样品须为同一型号规格，同一批次的产品。

**5.2 抽样方法**

在生产企业的成品库内、生产线末端随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明已检验合格的并在国内销售的成品。在生产企业抽样原则上由企业按规定无偿提供样品。

在市场上随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明已检验合格的并在国内销售的成品。在经销企业抽样原则上以向商家购样为主。

在网络交易平台抽检，若网络交易平台是在深圳市登记注册的，可对该平台的自营商品进行抽检。若网络交易平台不在深圳市登记注册的，仅可对其平台上在深圳市依法登记的经营者销售的商品进行抽检。在网络平台抽样检验样品及备用样品原则上均以向商家购样为主。

**5.3 抽样基数**

在生产企业和市场上抽样时，抽样基数应不少于抽取样品量。

**5.4 抽样数量**

生产领域：随机抽取同一规格型号的2台样品，1台作为检验样品带回承检机构，1台作为备用样品封存于承检机构；

流通领域（实体店）：随机抽取同一规格型号的2台样品，1台作为检验样品带回承检机构，1台作为备用样品封存于受检单位。

流通领域（网络交易平台）：随机抽取同一规格型号的2台样品，1台作为检验样品带回承检机构，1台作为备用样品封存于承检机构。

**5.5 样品处置**

**5.5.1**被抽查样品应贴封条和防拆封措施，以保证其完整性、真实性，包括附在样品上的使用说明及其他信息。如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置，检验样品和备用样品应分别封样。

**5.5.2**样品由抽样人负责送至指定的检验机构相关部门，接收人负责检查、记录样品的外观、状态、封样单有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符。

**5.5.3**抽取电视机产品时，需要抽取附件的产品附件包括说明书、保修卡等。

**5.6 抽样单**

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。

**6 检验要求**

**6.1 检验项目**

| 序号 | 检验项目 | 检测依据 | 项目性质 | 检测方法 | 复检样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志和说明书 | GB 8898-2011 5 | 强制性 | GB 8898-2011 5 | 原样 |
| 2 | 辐射危险 | GB 8898-2011 6 | 强制性 | GB 8898-2011 6 | 备样 |
| 3 | 正常工作条件下的发热 | GB 8898-2011 7 | 强制性 | GB 8898-2011 7 | 备样 |
| 4 | 防电击保护的结构要求 | GB 8898-2011 8 | 强制性 | GB 8898-2011 8 | 备样 |
| 5 | 正常工作条件下的电击危险 | GB 8898-2011 9 | 强制性 | GB 8898-2011 9 | 原样/备样1 |
| 6 | 绝缘要求 | GB 8898-2011 10 | 强制性 | GB 8898-2011 10 | 备样 |
| 7 | 故障条件 | GB 8898-2011 11 | 强制性 | GB 8898-2011 11 | 备样 |
| 8 | 机械强度 | GB 8898-2011 12 | 强制性 | GB 8898-2011 12 | 原样 |
| 9 | 电气间隙和爬电距离 | GB 8898-2011 13 | 强制性 | GB 8898-2011 13 | 备样 |
| 10 | 元器件 | GB 8898-2011 14 | 强制性 | GB 8898-2011 14 | 原样 |
| 11 | 端子 | GB 8898-2011 15 | 强制性 | GB 8898-2011 15 | 原样 |
| 12 | 外接软线 | GB 8898-2011 16 | 强制性 | GB 8898-2011 16 | 原样 |
| 13 | 电气连接和机械固定 | GB 8898-2011 17 | 强制性 | GB 8898-2011 17 | 原样 |
| 14 | 稳定性和机械危险 | GB 8898-2011 19 | 强制性 | GB 8898-2011 19 | 原样 |
| 15 | 防火 | GB 8898-2011 20 | 强制性 | GB 8898-2011 20 | 备样 |
| 注1：“正常工作条件下的电击危险”项目复检时，放电试验选择原样作为复检样品，其他试验选择备样作为复检样品。 |

**6.2 检验应注意的问题**

**6.2.1** 检验机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符，对检测和备用样品分别加贴相应标识后入库。备用样品应该贮存在阴凉、干燥、安全、避光处，在整个保存期间应保证签封完整无损。

**6.2.2**若被检产品明示的质量要求高于或包含本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

**6.2.3**若被检产品明示的质量要求低于或缺少本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

**7 判定原则**

经检验，所检样品全部项目合格，判该产品本次监督抽查结果合格；出现一项或一项以上项目不合格，判该产品本次监督检验结果不合格。

**8 异议处理复检**

**8.1**被抽查企业在收到检验结果，对结果有异议时，可以自收到检验结果之日起15日内向深圳市市场监督管理局提出书面复检申请。逾期未提出异议的，视为承认检验结果。

**8.2**检验机构接到深圳市市场监督管理局的复检通知后应当按原监督抽查方案，核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）、或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到被检方认可的，做出维持原检验结果的结论。

**8.3**复检检验人员与初检检验人员不得为同一人。

**8.4**需对不合格项目复检时，按6.1选择复检样品。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

**8.5**采用备样复检时，若备样与原样的结构、布线、元器件等不一致时，检验结果以原检验结果为准。

**8.6**深圳市市场监督管理局根据初检、复检结果及企业提交的证明材料，做出复检结论，复检结论为最终结论。

**9 附则**

本规范编制单位：深圳市计量质量检测研究院。

本规范由深圳市市场监督管理局质量处管理。